Приложение №4

к договору № от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202г

**Требования ОТ, ПБ и ООС**

**1. Введение:**

Общество \_\_\_\_\_\_\_\_(далее - Заказчик) уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС) и требует от общества\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – ИСПОЛНИТЕЛЬ)[[1]](#footnote-1) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и ООС. Требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ и ООС изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения ИСПОЛНИТЕЛЕМ требований ОТ, ПБ и ООС, Заказчик и ИСПОЛНИТЕЛЬ согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность ИСПОЛНИТЕЛЯ принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора.

**2. Соблюдение требований законодательства:**

ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие в нефтегазовом секторе нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды в процессе выполнения работ или оказания услуг (исполнения обязательств).

**3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ):**

При осуществлении работ по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ (СОИСПОЛНИТЕЛЬ) обеспечивает весь персонал следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время исполнения обязательств на РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ:

* Защитная обувь с металлическим подноском, покрытыми тканью или кожей, исключающая искрообразование;
* Каска;
* Защитные очки;
* Спецодежда;
* Рабочие перчатки.
* Противогаз фильтрующий с наличием паспорта в котором указана дата испытания противогаза.

Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь, следующим:

Противогазом шланговым либо изолирующим противогазом для выполнения работы в емкостях, колодцах и т.д.;

Защитная маска для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным кругом;

Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;

Специальные перчатки и фартуки для работ по замешиванию химических Реагентов.

В случае обнаружения на объектах Заказчика работников ИСПОЛНИТЕЛЯ без использования средств индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает Заказчика штрафную санкцию за каждый выявленный факт, согласно положений заключенного договора и приложений к нему.

**4. Транспорт:**

ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, используемые при исполнении обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ по договору, должны быть оборудованы следующим:

* Трехточечные ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни всегда должны использоваться во время движения транспортного средства;
* Аптечка первой помощи;
* Огнетушитель;
* Знак аварийной остановки;
* Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода;
* Грузовой транспорт противооткатные башмаки;
* Транспортные средства, заезжающие на ОПО должны быть оборудованы искрогасителями;

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен обеспечить:

* Обучение и достаточную квалификацию водителей, также удостоверения на перевозку опасных грузов;
* Проведение регулярных ТО транспортных средств.

**5. Обучение персонала**

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика Таблицу-График проведения обучения по ОТ, ПБ и ООС, пожарно-техническому минимуму, газонефтеводопроявлениях на случай аварийных ситуаций для персонала занятого при исполнении обязательств на рабочих площадках Заказчика. В Таблице должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующих при исполнении обязательств по договору и конкретные (являющиеся действительными) курсы обучения, пройденные персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ, или планируемые к проведению. Таблица также должна содержать информацию о плане-графике программы обучения, проводимой аттестованными инструкторами. Весь персонал должен быть обеспечен и иметь при себе (на рабочей Площадке) инженерно - технические работники удостоверение по промышленной безопасности либо протокол проверки знаний по ПБ, рабочие профессии удостоверение по охране труда, где ведется учет обучения, как по основной профессии, так и по совмещаемым профессиям дающим право на выполнение работ.

Не допускать работников ИСПОЛНИТЕЛЯ (СОИСПОЛНИТЕЛЯ) к осуществлению работ по настоящему договору без соответствующей квалификации и (или) аттестации.

Прежде чем приступить к работе на Рабочей площадке Заказчика персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ должен выполнить следующие мероприятия:

* Пройти инструктаж по ОТ, ПБ и ООС на объекте в соответствии с установленными Заказчиком правилами. Иметь обучение в зависимости от вида работ, т.е. грузоподъемные операции, безопасность вождения, иметь допуск к сосудам работающим под давлением, НГВП, работа в замкнутом пространстве, работа на высоте, пожарно-технический минимум и т.д., которое должно быть пройдено в соответствии с планом-графиком, указанным в Таблице обучения;
* Весь персонал, прибывающий впервые на рабочую площадку должен получить инструктаж от руководителя объекта с записью в журнале проведения инструктажей для работников сторонней организации.
* Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ по настоящему договору до получения соответствующего разрешения руководителя объекта при наличии согласованных разрешительных документов (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск).
* При организации производства работ ИСПОЛНИТЕЛЬ должен руководствоваться нормативно технической документацией Федеральным законом о промышленной безопасности, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением, Правила безопасной эксплуатации на ОПО на которых используются подъемные сооружения, Правилами противопожарного режима и другой нормативной документацией влияющей на безопасное производство работ.

**6. Реестр основных операционных рисков**

6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан внедрять меры по снижению рисков, описанных в разработанном ИСПОЛНИТЕЛЕМ и согласованном с Заказчиком Реестре Основных Операционных Рисков.

6.2. В случае происшествия аварий, инцидентов с выводом из строя оборудования или транспортных средств и т.п., также происшествия несчастных случаев на производстве при выполнении работ на объекте Заказчика, ИСПОЛНИТЕЛЬ незамедлительно ставит в известность в письменном виде диспетчерскую службу Заказчика не позднее 24 часов.

6.3. При производстве работ на объектах Заказчика в случае происшествия аварий, инцидентов по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ все обязательства по оплате необходимых затрат по ликвидации аварий, инцидентов возлагается на ИСПОЛНИТЕЛЯ услуг.

6.4. При производстве договорных объемов работ ИСПОЛНИТЕЛЬ (СОИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан не допустить возникновение аварийных случаев, приведших к отключению энергопотребителей или повреждению энергооборудования (слом опоры, обрыв ЛЭП, механическое повреждение трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, иные инциденты и аварии на объектах энергохозяйства (касание опор и проводов ЛЭП, наезд на КТП и пр. объекты энергохозяйства).

6.6. Не возобновлять выполнение работ, ранее остановленных ответственным лицом Заказчика по причине применения опасных приёмов труда и/или осуществления работ в опасных условиях, без письменного разрешения Заказчика на возобновление работ.

6.7. В ходе выполнения договорных объёмов работ обеспечить своевременное исполнение предписания, выданных Заказчиком.

**7. Требования к оборудованию**

7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного исполнения обязательств, а также исключения простоев в ходе исполнения обязательств, ИСПОЛНИТЕЛЕМ должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ.

7.2. Использование ИСПОЛНИТЕЛЕМ оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего законодательства РФ, в том числе Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных в установленном порядке.

7.3. Все оборудование, используемое ИСПОЛНИТЕЛЕМ должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии, также оборудование должно иметь паспорта, регистрацию в органах Ростехнадзора (если данное оборудование подлежит регистрации, экспертизу промышленной безопасности).

7.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

7.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) ИСПОЛНИТЕЛЬ должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях, либо о конструктивных недостатках оборудования.

7.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

7.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные методики ИСПОЛНИТЕЛЯ полностью задокументированы, применимы и одобрены Заказчиком.

7.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасностей корпоративных стандартов Заказчика по ОТ, ПБ и ООС.

7.9. Размещение оборудования на месте исполнения обязательств по договору заранее согласовывается с представителем Заказчика.

7.10. Работники ИСПОЛНИТЕЛЯ, допускаемые к работе с оборудованием, на объект Заказчика должны иметь необходимые навыки, квалификацию и соответствующее обучение по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

7.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

7.12. Соблюдать сроки выполнения мероприятий, указанных в гарантийных письмах ИСПОЛНИТЕЛЯ (СОИСПОЛНИТЕЛЯ), направленных на имя Заказчика в ходе выполнения договорных объёмов работ.

7.13. Обеспечить своевременное оформление актов об отказах автотранспортной техники ИСПОЛНИТЕЛЯ (СОИСПОЛНИТЕЛЯ), актов о расследовании причин простоя ИСПОЛНИТЕЛЯ (СОИСПОЛНИТЕЛЯ), актов о несвоевременной подаче техники Заказчика, актов по выявленным нарушениям ОТ, ПБ и ООС и иных актов, составляемых при необходимости.

**8. Требование к охране окружающей среды**

ИСПОЛНИТЕЛЬ в своей деятельности должен руководствоваться следующими принципами:

8.1. В области охраны атмосферного воздуха:

- проводить регулярную инвентаризацию и мониторинг источников эмиссии загрязняющих веществ;

- минимизировать постоянное сжигание попутного газа, неорганизованные выбросы и технологические потери углеводородов;

8.2. В области управления водными ресурсами и их защиты:

- не допускать сброс загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф;

- регулярно осуществлять контроль уровней забора, сброса и потребления воды в целях улучшения показателей водопользования;

8.3. В области защиты земельных ресурсов:

- проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия;

- избегать проведения работ в местах природных, археологических и культурных объектов и памятников, а также на особо охраняемых природных территориях и минимизировать воздействие на них, когда проведения операций на этих территориях нельзя избежать;

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению эрозии и загрязнения почв;

8.4. В области обращения с отходами:

- во всех отраслях бизнеса применять преимущественно технологии, обеспечивающие сокращение образования отходов и возможность их утилизации;

- в процессе эксплуатации спец. техники на месторождениях Заказчика не допускается разбрасывание масленых, воздушных фильтров, замасленных тряпок и другой продукции оказывающей негативное воздействие.

- осуществлять за свой счет сбор, утилизацию и размещение отходов производства и потребления, образующихся в результате производственной и хозяйственной деятельности в части выбросов, сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов, а в случае невыполнения данных обязанностей возместить возникшие у Заказчика в этой связи убытки.

- во время выполнения договорных объемов работ не допускать аварийных случаев разлива нефти, подтоварной воды, кислоты и иных химически опасных веществ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  м.п. | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  м.п. |

1. [↑](#footnote-ref-1)